{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Feuil1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23}
["Plan d'adressage réseau"]
[]
["Hill Start réseau en /22 : 192.168.0.0/22",{"$nulls":3},"1022 adresses disponibles"]
["On peut diviser en quatre réseaux /24"]
[]
["IT Conseil réseau en /24 : 192.168.0.0/24"]
[]
["Réseau IT Conseil","Nombre de personnes dans le groupe","Masque de sous-réseau","Adresse réseau","Broadcast","IP utilisables","DHCP ou IP fixe","FIREWALL (IP fixe)"]
["VLAN R&D","64+firewall","255.255.255.128 ou /25","192.168.0.0","192.168.0.127","192.168.0.1 -> 192.168.0.126","DHCP","192.168.0.1"]
["VLAN Commercial","33+firewall","255.255.255.192 ou /26","192.168.0.128","192.168.0.191","192.168.0.129 -> 192.168.0.190","DHCP","192.168.0.129"]
["VLAN IT","16+firewall","255.255.255.224 ou /27","192.168.0.192","192.168.0.223","192.168.0.193 -> 192.168.0.222","DHCP","192.168.0.193"]
["VLAN RH&Comptabilité","7+firewall","255.255.255.240 ou /28","192.168.0.224","192.168.0.239","192.168.0.225 -> 192.168.0.238","DHCP","192.168.0.225"]
["VLAN Direction","3+firewall","255.255.255.248 ou /29","192.168.0.240","192.168.0.247","192.168.0.241 -> 192.168.0.246","DHCP","192.168.0.241"]
["VLAN Serveur Web",null,"255.255.255.248 ou /29","192.168.0.248","192.168.0.255","192.168.0.249 -> 192.168.0.254","DHCP","192.168.0.249"]
[]
["Réseau administration Hill Start en /24 : 192.168.1.0/24"]
[]
["Réseau Hill Start","Nombre d'équipements dans la VLAN","Masque de sous-réseau","Adresse réseau","Broadcast","IP utilisables","DHCP ou IP fixe","FIREWALL (IP fixe)"]
["VLAN Bornes wifi","20+firewall","255.255.255.224 ou /27","192.168.1.0","192.168.1.31","192.168.1.1 -> 192.168.1.30","IP fixe","192.168.1.1"]
["VLAN Caméras","16+firewall","255.255.255.224 ou /27","192.168.1.32","192.168.1.63","192.168.1.33 -> 192.168.1.62","IP fixe","192.168.1.33"]
["VLAN Contrôle d'accès","16+firewall","255.255.255.224 ou /27","192.168.1.64","192.168.1.95","192.168.1.65 -> 192.168.1.94","IP fixe","192.168.1.65"]
["VLAN Imprimantes","6+firewall","255.255.255.240 ou /28","192.168.1.96","192.168.1.111","192.168.1.97 -> 192.168.1.110","IP fixe","192.168.1.97"]
["VLAN Switchs manageables","6+firewall","255.255.255.240 ou /28","192.168.1.112","192.168.1.127","192.168.1.113 -> 192.168.1.126","IP fixe","192.168.1.113"]